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Инструкция по эксплуатации и уходу за мебельными фасадами 

Назначение

Мебельные фасады несут декоративную функцию и используются как комплектующие для корпусной мебели, в частности кухонных гарнитуров, а также в качестве декоративных накладок на двери и как материалы для отделки внутренних помещений. 

Каждый предмет мебели предназначен для определенной цели использования, поэтому любым мебельным изделием следует пользоваться в соответствии с его функциональным назначением и соблюдением следующих правил:

1.  температура: излишне высокая или низкая температура, а также ее внезапные перепады, могут серьезно повредить мебельное изделие или его отдельные части. Рекомендуемая температура воздуха для хранения и эксплуатации мебели от + 15°С до + 35°С (детали из массива требуют особых условий). Не допускайте соприкосновения с мебелью горячих предметов (кастрюля, сковорода и т.п.) или продолжительного воздействия вызывающих нагревание излучений (свет мощных ламп, неэкранированные микроволновые излучатели и т.п.). 

2.  влажность: 50–70% — рекомендуемая относительная влажность для всех видов мебельной продукции. Наличие повышенной влажности в помещении, где находится мебель, со временем скажется на целостности мебельных элементов или их отдельных частей. Пониженная влажность также неблагоприятно влияет на состояние мебели, особенно из массива древесины. 
Элементы кухонной мебели, расположенные вблизи невстраиваемой газовой или электрической плиты, подвержены повышенной тепловой нагрузке, поэтому рекомендуется отделять их от источников тепла соответствующими теплоизоляционными материалами. В кухонную мебель рекомендуется устанавливать специализированную встраиваемую технику.

Эксплуатация и уход за мебельными фасадами из MDF с лакокрасочными поверхностями
Мебельные фасады, изготовленные из MDF (древесно-волокнистая плита средней плотности) с лакокрасочными поверхностями, со временем могут изменить свой внешний вид как под воздействием агрессивной окружающей среды (высокая и низкая температура, длительное воздействие прямых солнечных лучей, пар и т.д.), так и от средств и методов ухода за данными покрытиями. Следует предохранять от попадания на них любых агрессивных жидкостей (растворителей, бензина, кислот, ацетона и др.).
Лакокрасочные поверхности мебельных фасадов следует предохранять от ударов и воздействия острых предметов.
Необходимо периодически протирать поверхности мягкой тканью с обязательным использованием чистящих средств специально предназначенных для ухода за изделиями. Салфетка или тряпка для ухода за лакокрасочными поверхностями не должна содержать вкраплений абразивных материалов и элементов. Возможно применение специальных полирующих жидкостей для лакированных поверхностей мебели, которые, как правило, обладают и чистящими свойствами. При этом, для полировки кухонной мебели нельзя применять полирующие жидкости имеющие противопоказания по контакту с продуктами питания.


Эксплуатация и уход за мебельными деталями из натурального дерева
и шпонированными мебельными деталями

Следует помнить, что шпонированные и изготовленные из натурального дерева (массива) мебельные детали со временем теряют первоначальный внешний вид не только под воздействием окружающей среды, но и от несоблюдения правил по уходу. 
Указанные мебельные детали следует эксплуатировать в помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре от +15°С до +30°С и относительной влажности воздуха 40-60%. Наличие пониженной влажности в помещении приводит к усыханию мебельных деталей из массива (появлению трещин), а наличие повышенной влажности – к их разбуханию.
Мебельные фасады из массива дерева и фасады на основе MDF покрытые шпоном подвержены воздействию прямых солнечных лучей, в том числе прямого попадания лучей от источников света. Вследствие этого возможно изменение насыщенности цвета (незначительное потемнение лака, используемого для обработки фасадов, либо общее высветление, выгорание фасада). 
Протирать кухонные фасады следует по направлению структуры волокон древесины, это позволит чистить фасад, не забивая мельчайшие канавки структуры массива.
Единственным допустимым средством защиты фасадов из массива дерева служат специальные воски, предназначенные для этого типа материала и средства по уходу за натуральными деревянными поверхностями, содержащими пальмовое или парафиновое масло.
Не следует использовать для ухода за мебелью средства, содержащие абразивные частицы, растворители и кислоты, а также губки с жесткими покрытиями (с металлической или пластиковой стружкой).  Запрещается мыть обильно водой фасады из массива и шпона, т.к. деревянная поверхность может вспучиться и отслоиться от основной части. Допускается очистка поверхностей с помощью слегка влажной тряпки, смоченной в растворе нейтрального жидкого мыла. После влажной обработки необходимо сразу протереть насухо. Попадание избыточной влаги через соединительные швы внутрь фасадов может вызвать микротрещины, чтобы этого не произошло достаточно протереть фасад.
 Нельзя допускать  высыхания жирных пятен и других сильных загрязнений на поверхности фасада из массива или шпона. Их следует сразу удалить, иначе на поверхности могут образоваться неустранимые повреждения.
Поверхности из натурального дерева следует предохранять от ударов, механических повреждений, воздействия острых предметов. Не допускать трения с металлическими предметами интерьера.
Деревянные поверхности и фасады со вставками из натурального шпона следует предохранять от попадания на них любых агрессивных жидкостей (растворителей, бензина, кислот, ацетона и др.).

Упаковка

Готовые фасады упаковываются в картон и оберточную бумагу, а между поверхностями фасадов прокладывается стрейч-пленка, что в целом обеспечивает их сохранность при перевозке.

Правила транспортировки

Транспортировка фасадов осуществляется всеми видами транспорта при условии обеспечения защиты продукции от воздействия внешней среды (закрытый транспорт). Необходимо обеспечить сохранность заводской упаковки при транспортировки фасадов. Не допускается хранение фасадов в складских помещениях с температурой воздуха ниже -15оС.

Прием продукции

Прием продукции по качеству происходит на основании ТУ ВY 690320778.001-2005, ГОСТ 16371-93, протоколов испытаний №48/15 от 14.02.2008, №50/15 от 14.02.2008. В соответствии с европейскими нормами проверка качества мебельных фасадов производится в следующих условиях:
· В помещении с дневным освещением;
· С расстояния до осматриваемых фасадов 60 см;
· С углом наклона фасада к оси взгляда проверяющего 30-90;
· Время осмотра 10-12 секунд.

Гарантия фирмы изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие изделия вышеизложенным характеристикам при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и правил эксплуатации изделия и гарантирует применение   высококачественных материалов и строгое соблюдение технологического процесса производства. Изготовитель принимает на себя гарантийные обязательства в течение 36 месяцев со дня производства изделия. Претензии по качеству фасадов принимаются в пределах гарантийного срока по месту покупки с предъявлением чека. 

Гарантия распространяется 

· На устранение недостатков на фасадах (деталях), возникших по вине Изготовителя, или замена фасадов (деталей) с выявленным производственным браком.
— На замену (переделку) Заказчику несоответствующих фасадов производится с обязательным предоставлением Изготовителю фасадов (деталей) с недостатками.
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Гарантия не распространяется

— При повреждении изделия в результате, производимых Заказчиком или третьим лицом: погрузо-разгрузочных работ, транспортировки, хранения, монтажа (фасады с механическими повреждениями и повреждениями из-за намокания).
— В случае реставрации фасадов силами Заказчика или не уполномоченным на это лицом.
— В случаях нарушения правил эксплуатации.
— В случаях повреждений, причиненных Заказчиком или третьим лицом.
— На фасады подвергшиеся распиловки, сверлению и иным техническим вмешательствам.
— При использовании не по назначению, например при эксплуатации в уличных условиях, распиле, использовании в качестве  крышек столов, полок, использовании накладок на двери как вставок в шкаф-купе без крепления на основу, и т.д. — В  случаях порчи изделия под воздействием обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, пожары и т.д.)


Несоблюдение вышеизложенных требований и рекомендаций данной инструкции по эксплуатации и уходу за мебельными комплектами и деталями, повлекшее возникновение дефектов мебельного изделия, является основанием для утраты права на гарантийное обслуживание.
Производитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих внешний вид изделий и их эксплуатационные качества.
При соблюдении указанных инструкций фасады прослужат долгие годы.
Если вышеизложенная информация по каким-либо причинам показалась Вам недостаточной, Вы можете получить дополнительные исчерпывающие сведения и рекомендации у продавца мебельных комплектов и деталей.
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